**Zadanie nr 3 – załącznik nr 1.3.** Dostawa trzech fabrycznie nowych wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem na **olej napędowy (Diesel) o udźwigu min. 5t. z klimatyzacją**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagania/parametru | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferty |
|  | Silnik spalinowy - ON | TAK |  |
|  | Emisja spalin zgodna z STAGE V | TAK |  |
|  | Wydech spalin skierowany do góry | TAK |  |
|  | Moc silnika  | min. 55kW |  |
|  | Udźwig nominalny  | min. 5000 kg |  |
|  | Wysokość podnoszenia  | min. 3000 mm |  |
|  | Wysokość masztu w stanie złożonym | max. 2700 mm  |  |
|  | Promień skrętu | max. 4200mm |  |
|  | Długość wideł | min. 1200mm |  |
|  | Przesuw boczny wideł | TAK |  |
|  | Karetka wyposażona w kratę ochronną | TAK |  |
|  | Napęd na dwie osie **(4x4)** | TAK |  |
|  | Automatyczna skrzynia biegów  | TAK |  |
|  | Elektroniczny przełącznik kierunku jazdy  | TAK |  |
|  | Możliwość pochyłu masztu przód/tył - 15°/15° | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
|  | Ogumienie pneumatyczne  | TAK |  |
|  | Pełne oświetlenie w technologii LED (przednie i tylne, światła pozycyjne i STOP, kierunkowskazy, sygnalizator błyskowy). Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego, klakson. | TAK |  |
|  | Siedzenie operatora amortyzowane, wyposażone w pasy bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Kabina przeszklona, wyposażona w wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, lusterka wsteczne po obu stronach wózka, dodatkowe lusterko wsteczne panoramiczne wewnątrz kabiny. | TAK |  |
|  | Kabina: wyposażona w klimatyzator o mocy 3kW, z regulowaną wydajnością chłodzenia, klimatyzator z funkcją ogrzewania. Miejsce zabudowy klimatyzatora do uzgodnienia z Zamawiającym  | TAK |  |
|  | Deska rozdzielcza – panel operatora – wyposażona w licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury silnika, itp | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe:• wraz z przedmiotowym wózkiem należy dostarczyć komplet łańcuchów przeciwśnieżnych• przedłużki wideł do 2000mm (komplet)• komplet narzędzi niezbędnych do bieżącej obsługi i konserwacji wózka• 1 kpl. opon• 1 kpl bezpieczników• 1 kpl filtrów | TAK |  |
| 1.
 | Wózek będzie oznakowany za pomocą elementu do elektronicznej identyfikacji– transpondera pasywnego zbudowanego w oparciu o technologię RFID. | TAK |  |