**Załącznik nr 2.1 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego rozwiązania.**

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

**-----------------------------------**

**---------------------------------------------------**

**--------------------------------------------------------------------------**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFEROWANEGO PRODUKTU/ROZWIĄZANIA**

Oświadczam, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego, oferuję następujący produkt (rozwiązanie):

Producent ……........................................................................………………………..

Model ….........................................................................…………………….……

Typ ….....................................................................................……………….....

Specyfikacja/Konfiguracja :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYP/NAZWA URZĄDZENIA** | | **(wypełnia Wykonawca)** | | | |
| **PRODUCENT** | | **(wypełnia Wykonawca)** | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagane parametry przez Zamawiającego** | **Sposób potwierdzenia parametru**  **(Podać wartość/wpisać TAK/NIE/NIE DOTYCZY)** | **Oferowane parametry przez Wykonawcę** |
|  | Licencja systemu VMS - podgląd, nagrywanie, kamer różnych producentów z wykorzystaniem protokółu co najmniej ONVIF, RTSP | *Ilość: co najmniej 500* |  |  |
|  | Licencja – analityka podstawowa | *Ilość: co najmniej 450* |  |  |
|  | Licencja - analityka zaawansowana | *Ilość: co najmniej 50* |  |  |
|  | Stacja kliencka z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro, (zgodna ze spec. W Zał. nr 1, w tym system operacyjny na 2 dyskach M.2 w konfuracji RAID I) | Ilość: 5 |  | Procesor:  Pamięć RAM:  Karta graficzna:  System operacyjny: |
|  | Licencja Microsoft Windows 11 Pro na potrzeby Stacji klienckich | Ilość: 5 |  |  |
|  | Serwer nagrywania/analityki obrazu w obudowie z co najmniej 8 zatokami na dyski 3,5” oraz kontrolerem RAID 0, 1 dla co najmniej 8 kanałów | Ilość:minimum 25 szt. |  | Procesor:  Pamięć RAM:  Karta graficzna:  System operacyjny: |
|  | Jeżeli w pkt. 6 System operacyjny to Microsoft Windows Serwer wymagana licencja DEVICE CAL | DEVICE CAL - ilość: 5 |  |  |
|  | Jeżeli w pkt. 6 System operacyjny to Microsoft Windows Serwer wymagana licencja DEVICE CAL | Windows serer 2022 (16 licencji Core) - ilość: co najmniej 25 szt. |  |  |
|  | Jeżeli w pkt. 6 System operacyjny to Microsoft Windows Serwer wymagana współpraca z Active Directory |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne i aktualizacje | Co najmniej 24 miesiące |  |  |
|  | Spełnienie KPI (Opisane w SWZ w Zał. nr 1 w części „Testy oprogramowania…: | ---------------- | ---------------- |  |
|  | Wydajność systemu: | ---------------- | ---------------- |  |
|  | Dokładność analizy: (Detection Rate) | Nie mniej niż 90% w ciągu dnia i 70% w ciągu nocy |  |  |
|  | Dokładność analizy: (False Negative Rate) | Nie więcej niż 10% w ciągu dnia i 30% w ciągu nocy |  |  |
|  | Dokładność analizy: (False Positive Rate) | Nie więcej niż 10%. |  |  |
|  | Dostępność systemu (System Uptime) | 99% pracy systemu |  |  |
|  | Odporbność na awarie (Fault Tolerance) | Nie więcej niż 15 minut od restartu systemu |  |  |
|  | Stabilność działania (Crash Frequency) | Liczba niespodziewanych awarii systemu: 0 |  |  |
|  | Kompatybilność systemu | Zgodność z protokołami ONVIF i RTSP |  |  |
|  | Narzędzie do integracji z mapami |  |  |  |
|  | Failover - własne opcje pracy w przypadku awarii |  |  |  |
|  | Certyfikat producenta systemu z zakresu instalacji oraz uruchomienia |  |  |  |